MODE D’EMPLOI DU TELEPHONE MOBILE

Jean-Christophe RICHARD
189, Route de Collonges
74160 BOSSEY
Tél / Fax: 04 50 43 63 00
Mobile: 06 11 566 068
http ://www.locweb.com

Vous bénéficiez gratuitement d’un téléphone mobile Alcatel One Touch Club, avec un contrat SFR, entrée libre sans engagement.
Il vous permet de recevoir tous les appels au 06 17 683 420
Pour appeler en France, il vous suffit d’acheter une recharge SFR pour la durée de votre choix dans les  bureaux de tabac.

. Mise en marche : 	Appuyer sur la touche  environ 2 secondes. 
			Composer le code PIN suivant : 1357
			Appuyer sur la touche rouge SFR

. Arrêt total : 		Appuyer sur la touche C environ 2 secondes.

. Recevoir un appel :	Quand le téléphone sonne, le numéro de la personne qui appelle s’affiche sur  l’écran.			Pour décrocher, appuyer sur la touche 
Pour raccrocher, appuyer sur la touche 
			
. Appels : 		Il faut préalablement acheter une carte recharge, dans un bureau de tabac, et valider la recharge selon les instructions  fournies. Sans recharge, vous pouvez appeler les urgences N° 112

. Pour appeler :		Composez votre numéro de téléphone à 10 chiffres (en France uniquement), puis appuyez sur la touche   pour lancer l’appel. 

. Répondeur :		Le sigle d’une enveloppe, ou d’une cassette audio s’affiche sur l’écran indique qu’un mesage vous attend sur votre répondeur.
			Pour écouter le message, composer le 123 

. Service clients SFR : 	Composez le 900

. Annuaire :		Composez le 222

. Recharge :		Lorsque la batterie est trop faible, un voyant lumineux rouge clignote en haut à droite sur votre téléphone.	
Branchez le chargeur sur une prise secteur, et posez le téléphone mobilée sur son socle.			
L’appareil est rechargé lorsque toutes les barres du symbole de la batterie sont complètes.		
Pour une préserver la batterie, la laisser se décharger complètement avant de la recharger, le temps de recharge est d’environ 8 heures, ne pas laisser le téléphone en permanence sur le chargeur. 

Merci d’en prendre soin, et de ne pas utiliser les autres fonctions qui risquent de le dérégler, l’intervention d’un technicien pour le réinitialiser est payante.